## OffTop, так оффтоп

[Форум Rossia.org] [Ответы и комментарии] [Написать ответ]

Отправлено SerjHan 15:30:46 25/04/2000
в ответ на: Re: Мне говорили, что Belinia модель 10 30 50 держит до 150 Гц, поэтому я им и заинтересовался, отправлено Детерминист 14:07:16 25/04/2000
  > Ещё одна важная характеристика кинескопа — расстояние между соседними точками в маске. Лучшими характеристиками здесь славится Hitachi — 0.22 мм. Традиционные — 0.25-0.26 мм. Дешевые модели — 0.28 мм.
  0.22 у Hitachi это горизонтальный шаг, честное расстояние 0.27 или 0.28. Тем не менее монитор Hitachi — отличный выбор (напр. модель 643). Еще есть Nokia, NEC, IIama, Mitsubishi, Sony (цены ломит).
  Очень важная характеристика, во многом говорящая о качестве монитора (часто неафишируемая производителем) — его полоса пропускания. Для 17" должна быть не менее 150 MHz (Если правильно помню), а вообще чем больше — тем лучше. Оптимальное разрешение считается для 14" мониторов 640х480; для 15" 800х600; для 17" 1024х768. Хороший монитор должен уверенно держать разрешение на ступень выше рекомендуемого с частотой не менее 80-90 Hz.
  Из плоских трубок только Diamondtron NF (Mitsubishi) не имеет эффекта "вогнутости изображения".
  Хуже всего мониторы собирают в Великобритании (ИМХО). Очень не стабильно качество мексиканской сборки. Тайвань, Сингапур, Малайзия и т.п. неплохо. Япония практически не встречается.

Ответы и комментарии:

[Форум Rossia.org] [Начало] [Написать ответ]